Добрый день!

1. В Техническом задании указано, что «Провод должен соответствовать ГОСТ Р 55647-2013». Взамен ГОСТ Р 55647-2013 утвержден ГОСТ Р 55647-2018. Просим привести Техническое задание в соответствие.
2. В таблице показателей указано:

п. 1.2 Разрушающая нагрузка: 30600 Н

п. 1.3 Рабочая температура эксплуатации: от -60 оС до +40 оС

п. 1.6 Температурный коэффициент электросопротивления, на 1 оС: 0,00403

п. 1.7 Временное сопротивление разрыву: 160—195 МПа (Н/мм2)

Данные характеристики отсутствуют в ГОСТ Р 55647-2018, просим их исключить.

А также привести в соответствие Техническое задание по следующим характеристикам:

п. 1.4 Длительно допустимая температура нагрева жил в соответствии с п.9 таблицей 6 ГОСТ Р 55647-2018: не более 80 оС

п.1.5 Срок службы в соответствии с п. 10.2 ГОСТ Р 55647-2018: 20 лет со дня ввода в эксплуатацию

п.1.8 относительное удлинение в соответствии с п. 5.1.1.1 таблицей 1 ГОСТ Р 55647-2018: от 3 до 10 %

1. В таблице в столбце № п/п, наименование товара, его количество и изображениеуказано: «Медный провод для контактной сети МФ-85, ***1000 метров*»**, при этом необходимое количество к поставке – 1400 м. Просим устранить разночтение.
2. В случае применения антидемпинговых мер в данной процедуре, просим указать их условия.